宁强县疾病预防控制中心

市政供水水质监测检验结果报告单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 检验编号 | 水样类型 | 供水单位 | 检测结果 |
| 项目 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 高锰酸盐指数 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 亚氯酸盐 |
| 单位 | CFU/mL | MPN/100mL | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 宁强县南街小学 | 67 | 管网末梢水 | 宁强县一水厂 | 标准值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.7 |
| 检测值 | 0 | 未检出 |  0.55 | 0.69 | 0.30 | —— | —— |
| 宁强县特教学校 | 68 | 管网末梢水 | 宁强县一水厂 | 标准值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.7 |
| 检测值 | 0 | 未检出 | ＜0.50 | 0.57 | 0.30 | —— | —— |
| 宁强县天津中学 | 69 | 管网末梢水 | 宁强县一水厂 | 标准值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.7 |
| 检测值 | 97 | 未检出 | ＜0.50  | 0.59 | 0.30 | —— | —— |
| 高寨子卫生院 | 70 | 管网末梢水 | 宁强县四水厂 | 标准值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.7 |
| 检测值 | 4 | 未检出 | ＜0.50 | 0.59 | 0.30 | —— | —— |

采样人： 陈迪 检验人： 高岚 蔡珊珊

采样日期： 2025 年 5 月 19 日 检验日期： 2025 年 5 月 19 日

检验单位（盖章）：宁强县疾病预防控制中心